**淮北市人民医院静配中心监控改造工程客户需求书**

1. 工程背景与需求

因静配中心设备设施及耗材物品价值较高，为防止静配中心物品丢失及保护物资安全，特申请改造静配中心现有监控系统，独立配备监控系统。具体需求如下：

二、安装目标

1、监控系统：本次共规划39处监控点位，保证24小时监控无死角。监控画面实时传输至静配中心办公室。具体需求如下：

点位与像素：600万像素摄像机12处，400万像素摄像机27处；

存储要求：8处600万像素点位需存储≥60天，4处600万像素及27处400万像素点位需存储≥30天；

2、线路铺设：依据现场布局，合理规划电源线和数据线走向，采用暗线铺设方式，保持环境整洁美观，同时确保线路安全稳定。

3、设备安装：摄像头安装在能覆盖关键区域的高处，避免遮挡。安装完成后进行调试，确保设备正常运行。

三、工程控制价为45000元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后15个日历日，产品质保期：2年。

七、验收日期：施工完工60日后确保像素存储正常，对本项目正式验收。

•核心目标：高清成像、稳定存储、合规隐私保护、便捷运维。

|  |
| --- |
| **新增监控清单** |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 400万摄像机 | 400万像素全彩网络摄像机内置1个麦克风支持DC12V或poe供电 | 27 | 个 | 含穿管、辅材、布线、调试 |
| 2 | 600万摄像机 | 600万像素全彩网络摄像机内置1个麦克风支持DC12V或poe供电 | 12 | 个 | 含穿管、辅材、布线、调试 |
| 3 | 4K高清型硬盘录像机 | 3U机架式64路16盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含穿管、辅材、布线、调试 |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口交换容量：52 Gbps | 2 | 台 | 含穿管、辅材、布线、调试 |
| 5 | 存储硬盘 | 8T | 10 | 块 | 含穿管、辅材、布线、调试 |
| 6 | 显示器 | 23寸 | 1 | 台 | 含穿管、辅材、布线、调试 |
| 7 | 网线 | 国产 | 2100 | 米 | 以实际使用数量计算 |
| 8 | 穿线管 | PVC2.0 | 800 | 米 | 以实际使用数量计算 |
| 备注：1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |