**门诊口腔科监控改造项目客户需求书**

一、项目背景

因口腔科设备设施及耗材物品价值较高，为防止口腔科内物品丢失及保护物资安全，特申请改造口腔科现有监控系统，在口腔科种植手术间、种植清洗间、种植无菌物品存放间、植体存放间等位置设置监控设备，汇入医院监控系统。

二、安装目标

1、监控系统：在口腔科四个房间内安装高清网络摄像头，保证24小时监控无死角。监控画面实时传输至中心监控室。

2、线路铺设：依据现场布局，合理规划电源线和数据线走向，采用暗线铺设方式，保持环境整洁美观，同时确保线路安全稳定。

3、设备安装：摄像头安装在能覆盖关键区域的高处，避免遮挡。安装完成后进行调试，确保设备正常运行。

三、项目控制价为4000元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：2年。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| 1 | 高清网络摄像机 |  | 4台 |  |  | 接入已有监控系统 |
| 2 | 网线 |  | 280米 |  |  | （以实际使用数量计算） |
| 3 | 穿线管 |  | 90米 |  |  | （以实际使用数量计算） |
| 4 | POE交换机 |  | 1台 |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |  |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、安装调试费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 | | | | | | |