客户需求书

施工及报价要求：

1. 现拟改造3间（613、615、616）办公室，进行水电、隔墙改造。
2. 项目控制价为9561.5元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 办公室隔墙 | 1. 轻钢龙骨、单面石膏板、腻子找平、乳胶漆2遍 2. 楼层高度3.9米，室内吊顶高度2.9米、新建隔墙高度平吊顶底口。 3. 含单面不锈钢踢脚线，同原办公室踢脚线。 | ㎡ | 50.95 |  |  |
| 2 | 房间插座、网口移位 | 原房间墙面插座、网口等移至新隔墙上安装就位，完成调试。 | 间 | 3 |  |  |
| 合计 |  | | | | |  |
| 备注：  1、报价含税，运费，施工费、垃圾外运等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容，中标报价为包干价，不予调整。  2、工期与质保期要求：工期3个日历日,质保期1年。  3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 | | | | | | |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：