2026年7月零星维修集中议价项目

客户需求书
一、项目背景：
各科室依据工作实际需要，近期申请的维修改造工作，统一打包进行议价。
二、项目控制价合计为9700元。已实际中标价为准，零星维修项目投标单位请于7月22日下午3点行政楼一层集合，统一勘查现场，充分考虑各种不利因素。中标单位不得已不了解现场为由提出任何变更要求。

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。
四、报价清单

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	肝胆皮肤科医办室布线改造
	2.5平方三芯电源线采购、布设（含吊顶拆除恢复、线管、线槽人工费等一切费用）
	米
	60
	
	

	2
	肝胆皮肤科配电箱加断路器
	配电箱内安装25A双p断路器
	套
	1
	
	

	3
	肝胆皮肤科医办室插座安装
	明装五孔插座采购、安装（防火阻燃、优质产品、知名品牌）
	套
	3
	
	

	4
	门诊三楼内镜中心对面玻璃更换
	1.9*0.78M，双层中空，透明6LOW-E+12A+6
	块
	1
	
	

	5
	南楼三层儿科的医生办公室玻璃更换
	2.12*1.075M，单层钢化
	块
	1
	
	

	6
	神经内科示教室玻璃更换
	1.30M*1.56M，双层中空，透明6LOW-E+12A+6
	块
	1
	
	

	7
	骨2科8病室玻璃更换
	1.665M*1.35M，双层中空，透明6LOW-E+12A+6
	块
	1
	
	

	8
	科教科817室.829室玻璃更换
	1.58M*1.53M双层中空，透明6LOW-E+12A+6
	块
	2
	
	

	9
	科教科206室玻璃更换
	0.95M*0.54M双层中空,透明6LOW-E+12A+6
	块
	1
	
	

	10
	科教科203室玻璃更换
	0.9M*0.5M双层中空，透明6LOW-E+12A+6
	块
	1
	
	

	11
	科教科228室玻璃更换
	2.38M*1.13M单层钢化+单项玻璃膜
	块
	1
	
	

	12
	北楼太阳能泵房整改
	单砖挡水墙，30CM高，内侧做防水处理。瓷砖饰面
	米
	4
	
	

	13
	南楼太阳能泵房整改
	单砖挡水墙，30CM高，内侧做防水处理。瓷砖饰面
	米
	3
	
	

	14
	行政楼管井保温整改
	管井内狭窄，无法施工，须拆除吊顶、拆除隔墙后进行保温施工，保温材料同原有保温材料规格，施工后恢复隔墙、恢复吊顶。
	项
	1
	
	

	15
	不锈钢管道沙眼维修
	门诊地下室、行政楼地下室消防高压细水雾不锈钢管道焊接点沙眼漏水，须焊接维修。
	项
	2
	
	

	16
	医院东门“为人民服务”照壁维修
	拆除原掉落、晃动、脱落石材
	m²
	37.7
	
	

	17
	医院东门“为人民服务”照壁维修
	干挂石材（利旧），缺失的补齐
	m²
	37.7
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
3、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


