中心实验室改造项目

客户需求书
项目背景：
根据医院规划拟在行政科研楼2层东侧建立医院中心实验室，经现场勘查需进行墙面、水电、隔墙等改造工作，详见图纸及清单。
项目控制价为45600元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。（有投标意向的单位请于2026年7月17日前电话报名，杜军18056115626。报名截止后医院统一组织现场踏勘，2026年7月24日下午3点前投标文件送达或邮寄到淮北市人民医院招标办）

施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

报价清单

	中心实验室改造项目

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	合价（元）

	1
	墙面装饰
	1、位置：分子实验室、动物试验操作间、细胞房
2、基层：冰火板配套龙骨或防火板找平，面层：冰火板，≥6MM，颜色二次确认。
3、墙面装饰完成面厚度不超过20MM。
4、10CM高，不锈钢地脚线。
	㎡
	150
	
	

	2
	细胞室隔墙
	1、轻钢龙骨双面防火板+石膏板。
2、含观察窗制作、不锈钢包边收口，C2115,10MM钢化玻璃。
3、含钢制气密门M1020。
	㎡
	12
	
	

	3
	传递窗安装
	1、双面互锁传递窗（甲供利旧）
2、安装、收口、配置电源
	项
	1
	
	

	4
	水电改造
	1、房间：分子实验室、试验操作间、细胞房.（见图）
2、按科室操作台、设备等摆放情况布设电源、上下水。（见图）
	间
	3
	
	

	5
	生物安全柜安装
	1、设备安装，排风管道布设，外窗玻璃更换、开孔，不锈钢风帽。
	套
	3
	
	

	6
	老院设备拆运、安装
	1、到老院区指定位置拆除、搬运实验室所需试验台、通风柜、传递窗。
2、运送至新院区实验室，组装、就位。
3、清单如下：
中央台4.2*1.5米，一组
中央台2*1.5米，一组
边台4.7*0.75米，一组
边台2.2*0.75米，一组
边台2.7*0.75米，一组
边台1.4*0.75米，一组
边台1.6*0.75米，一组
传递窗，1组
超净工作台、生物安全柜，3组
	项
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


参考图纸
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